版本：V1.00.0、V1.01.0

日期：2016年12月19日

一二三四键开关：

**一．功能**

1. 上电等待设备初始化完成，初始化完成后默认继电器全关背光蓝
2. 入网功能：设备未入网指示灯每隔2s闪烁一次，入网成功后指示灯熄灭
3. 按键功能：按开继电器开背光红、关继电器关背光蓝
4. 复位功能：在3S内连续按下K1键10次以上，指示灯闪烁30次(每隔500ms闪烁一次)后复位，同时按下其他按键则无法复位

3) 指示灯状态：未组网指示灯每隔2S闪一次；入网后指示灯熄灭；复位后指示灯每隔2S闪烁一次

5) App功能：开、关

情景开关：

**一．功能**

1. 上电后等待设备初始化完成后，背光灯蓝继电器是默认全关的状态
2. 入网功能：设备未入网指示灯每隔2s闪烁一次，入网成功后指示灯熄灭
3. 按键功能：按下开继电器开背光红，再次按下相同按键无效，并且其他按键关，只能按其他任意一个按键
4. 复位功能：在3S内连续按下K1(会客模式)10次以上，指示灯闪烁30次(每隔500ms闪烁一次)后复位(组网)，同时按下其他按键则无法复位

3) 指示灯状态：未组网指示灯每隔2S闪一次；入网后指示灯熄灭；复位后指示灯每隔2s闪烁一次

5) App功能：回家模式、离家模式、影视模式、会客模式

三键窗帘开关：

**一．功能**

1. 上电等待设备初始化完成，初始化完成后默认暂停状态
2. 入网功能：设备未入网指示灯每隔2s闪烁一次，入网成功后指示灯熄灭
3. 按键功能：开、关、暂停；按下其中一个按键，其他按键则关背光蓝。
4. 复位功能：在3S内连续按下暂停键10次以上，指示灯闪烁30次(每隔500ms闪烁一次)后复位(组网)，同时按下其他按键则无法复位

3) 指示灯状态：未组网指示灯每隔2S闪一次；入网后指示灯熄灭；复位后指示灯每隔2s闪烁一次

5) App功能：开、关、暂停

开关类问题：

1. 入网或复位死机
2. 入网后短地址丢失